# assign new MS: re-use half used TCH/H to avoid switching more dyn TS to TCH/H

create-bts trx-count 1 timeslots c+s4 TCH/F TCH/F TCH/F dyn  dyn    dyn  PDCH
set-ts-use    trx 0 0     states *    -     -     -     pdch TCH/H- pdch pdch
create-ms bts 0 TCH/H AMR
expect-ts-use trx 0 0     states *    -     -     -     pdch TCH/HH pdch pdch

# in static timeslots, there is NO preference to fill half-used TCH/H first
create-bts trx-count 1 timeslots c+s4 TCH/F TCH/F TCH/F TCH/H  TCH/H  TCH/H  PDCH
set-ts-use    trx 1 0     states *    -     -     -     -      TCH/H- -      pdch
create-ms bts 1 TCH/H AMR
set-ts-use    trx 1 0     states *    -     -     -     TCH/H- TCH/H- -      pdch
