<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="76.18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.18" y1="0" x2="76.2" y2="88.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.2" y1="88.9" x2="0" y2="88.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="88.9" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>osmo-bts-amp</text>
<text>v2.1 20120518</text>
<text>CC-BY-SA</text>
<text>(c) Munaut.S</text>
<text>sysmocom gmbh</text>
<text>D51395A</text>
<text>D51395A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="we_passive">
<packages>
<package name="RADITEK_RDUP_4415">
</package>
<package name="DCC6C">
</package>
<package name="0603">
<description>Package &lt;b&gt;0603&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0805">
<description>Package &lt;b&gt;0805&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD882">
<description>&lt;b&gt;SOD882&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1206">
<description>Package &lt;b&gt;1206&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="we_chips">
<packages>
<package name="QFN20_5X5_PAD">
<description>QFN, 20-Pin, 5mmx5mm with exposed pad</description>
</package>
<package name="ALM32X20">
<description>&lt;b&gt;MCOB 7 x 10&lt;/b&gt; package for ALM32x20 Avago PA</description>
</package>
<package name="TO220BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="we_conn">
<packages>
<package name="SMA-F-S-TH">
</package>
<package name="HRS_UFL">
<description>&lt;b&gt;Hirose U.FL SMT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="SMC_A">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="we_mech">
<packages>
<package name="WE-SHC-SMD_25X25">
<description>&lt;b&gt;WE-SHC Shield support 25x25 mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/index.php?language=xx&amp;pf=WE-SHC"&gt;link&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="6410-02">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FLT1" library="we_passive" package="RADITEK_RDUP_4415" value="RADITEK_RDUP-1710-1785M-1805-1880M-4415-3W-S-CA-J2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT" library="we_conn" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FLT2" library="we_passive" package="DCC6C" value="EPCOS_B3832">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FLT3" library="we_passive" package="DCC6C" value="EPCOS_B3832">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="we_chips" package="QFN20_5X5_PAD" value="RF3865">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX_OUT" library="we_conn" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TX_IN" library="we_conn" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="we_chips" package="ALM32X20" value="ALM32220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="we_passive" package="0603" value="27n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="we_passive" package="0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="we_passive" package="0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="we_passive" package="0603" value="15p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="we_passive" package="0603" value="15p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="we_passive" package="0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="we_passive" package="0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="we_passive" package="0603" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="we_passive" package="0603" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="we_passive" package="0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="we_passive" package="0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="we_passive" package="0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="we_passive" package="0603" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="we_passive" package="0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="we_passive" package="0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="we_passive" package="0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="we_passive" package="0805" value="2.2u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="we_passive" package="0805" value="2.2u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="we_passive" package="0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="SMC_A" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="SMC_A" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="SMC_A" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SHLD1" library="we_mech" package="WE-SHC-SMD_25X25" value=""/>
<element name="D3" library="we_passive" package="SOD882" value="PESD5V0F1BL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX_OUT_UFL" library="we_conn" package="HRS_UFL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TX_IN_UFL" library="we_conn" package="HRS_UFL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="we_passive" package="SOD882" value="PESD5V0F1BL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="we_passive" package="0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="we_passive" package="0603" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="we_chips" package="TO220BV" value="MIC29301-5.0BT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-molex" package="6410-02" value="DC_IN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="con-molex" package="6410-02" value="5V_OUT">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB1" library="we_passive" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="SMC_A" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="SMC_A" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB2" library="we_passive" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB3" library="we_passive" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB4" library="we_passive" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="we_passive" package="0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="we_passive" package="SOD882" value="PESD5V0F1BL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="we_passive" package="SOD882" value="PESD5V0F1BL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="we_passive" package="SOD882" value="PESD5V0F1BL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="TX_IN" pad="G2"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@1"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@15"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@7"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@2"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@3"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@4"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@5"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@6"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@8"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@9"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@10"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@11"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@12"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@13"/>
<contactref element="FLT1" pad="GND@14"/>
<contactref element="ANT" pad="G1"/>
<contactref element="ANT" pad="G4"/>
<contactref element="ANT" pad="G2"/>
<contactref element="ANT" pad="G3"/>
<contactref element="FLT3" pad="1"/>
<contactref element="FLT3" pad="4"/>
<contactref element="FLT3" pad="6"/>
<contactref element="RX_OUT" pad="G1"/>
<contactref element="RX_OUT" pad="G2"/>
<contactref element="RX_OUT" pad="G3"/>
<contactref element="RX_OUT" pad="G4"/>
<contactref element="FLT3" pad="3"/>
<contactref element="FLT2" pad="3"/>
<contactref element="FLT2" pad="6"/>
<contactref element="FLT2" pad="1"/>
<contactref element="FLT2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="PAD"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="TX_IN" pad="G4"/>
<contactref element="TX_IN" pad="G3"/>
<contactref element="TX_IN" pad="G1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="-"/>
<contactref element="C24" pad="-"/>
<contactref element="C25" pad="-"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="TX_IN_UFL" pad="GND@2"/>
<contactref element="TX_IN_UFL" pad="GND@1"/>
<contactref element="RX_OUT_UFL" pad="GND@2"/>
<contactref element="RX_OUT_UFL" pad="GND@1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="-"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RF_ANT">
<contactref element="FLT1" pad="ANT"/>
<contactref element="ANT" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RF_DOWNLINK">
<contactref element="FLT1" pad="HI"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RF_UPLINK">
<contactref element="FLT1" pad="LO"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RF_UPLINK_IS_OUT">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="FLT2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RF_UPLINK_IS_IN">
<contactref element="FLT2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RF_UPLINK_LNA_OUT">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="FLT3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RF_UPLINK_OUT">
<contactref element="RX_OUT" pad="C"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="TX_IN" pad="C"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V_PA">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="+"/>
<contactref element="FB2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V_LNA">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="+"/>
<contactref element="FB4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V_PACTRL">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="+"/>
<contactref element="FB3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="RX_OUT_UFL" pad="SIG"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="FLT3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DC_IN_FLT">
<contactref element="FB1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="+"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="+"/>
<contactref element="FB2" pad="1"/>
<contactref element="FB3" pad="1"/>
<contactref element="FB4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DC_IN">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="FB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="TX_IN_UFL" pad="SIG"/>
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
