Testing sysmobts routines
Testing the no auto-band mapping.
No auto-band band(1) arfcn(128) want(0) got(0)
No auto-band band(2) arfcn(1) want(1) got(1)
No auto-band band(4) arfcn(600) want(2) got(2)
No auto-band band(8) arfcn(600) want(3) got(3)
Checking the mapping with auto-band.
Auto-band band(1) arfcn(128) want(0) got(0)
Auto-band band(2) arfcn(1) want(1) got(1)
Auto-band band(4) arfcn(600) want(2) got(2)
Auto-band band(8) arfcn(600) want(3) got(3)
Checking DCS to DCS
DCS to DCS band(2) arfcn(600) want(2) got(2)
DCS to DCS band(4) arfcn(1) want(1) got(1)
DCS to DCS band(2) arfcn(438) want(-1) got(-1)
Checking PCS to PCS
PCS to PCS band(1) arfcn(512) want(3) got(3)
PCS to PCS band(8) arfcn(128) want(0) got(0)
PCS to PCS band(2) arfcn(438) want(-1) got(-1)
