(module SIM-Pads (layer F.Cu) (tedit 62963936)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SIM-Pads (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 85.6 3) (end 85.6 50.98) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 82.6 53.98) (end 3 53.98) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3 0) (end 82.55 0) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 50.98) (end 0 3) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 30.957107 29.187107) (end 28.957107 31.187107) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3 0) (end 82.55 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 85.6 3) (end 85.6 50.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 82.6 53.98) (end 3 53.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 50.98) (end 0 3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 30.957107 29.187107) (end 28.957107 31.187107) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 31.25 28.48) (end 31.25 17.48) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.25 16.48) (end 30.25 16.48) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.25 30.48) (end 6.25 17.48) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.25 31.48) (end 28.25 31.48) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.25 16.48) (end 30.25 16.48) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.25 30.48) (end 6.25 17.48) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.25 31.48) (end 28.25 31.48) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 31.25 28.48) (end 31.25 17.48) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 82.6 3) (end 82.6 0) (angle 90) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 82.6 50.98) (end 85.6 50.98) (angle 90) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 3 50.98) (end 3 53.98) (angle 90) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 28.25 30.48) (end 28.25 31.48) (angle -45) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 30.25 28.48) (end 31.25 28.48) (angle 45) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 30.25 17.48) (end 30.25 16.48) (angle 90) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 3 3) (end 0 3) (angle 90) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 28.25 30.48) (end 28.25 31.48) (angle -45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 30.25 28.48) (end 31.25 28.48) (angle 45) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 30.25 17.48) (end 30.25 16.48) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 7.25 30.48) (end 7.25 31.48) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 7.25 17.48) (end 6.25 17.48) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 82.6 50.98) (end 85.6 50.98) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 82.6 3) (end 82.6 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 3 50.98) (end 3 53.98) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 3 3) (end 0 3) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 7.25 17.48) (end 6.25 17.48) (angle 90) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (fp_arc (start 7.25 30.48) (end 7.25 31.48) (angle 90) (layer B.SilkS) (width 0.12))
  (pad 8 smd rect (at 18.87 27.7) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 18.87 25.16) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 18.87 22.62) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 18.87 20.08) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 11.25 27.7) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 11.25 25.16) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 11.25 22.62) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 11.25 20.08) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
