Generated by EAGLE CAM Processor 6.4.0

Photoplotter Info File: /home/laforge/projects/git/osmo-lea6t-gps/hardware/gerber/ublox-lea6-test.gpi

 Date              : 26.11.13 11:11
 Plotfile          : /home/laforge/projects/git/osmo-lea6t-gps/hardware/gerber/ublox-lea6-test.gts
 Apertures         : generated: 
 Device            : Gerber RS-274-X photoplotter, coordinate format 2.4 inch

Parameter settings:

 Emulate Apertures : no
 Tolerance Draw  + :  0.00 %
 Tolerance Draw  - :  0.00 %
 Tolerance Flash + :  0.00 %
 Tolerance Flash - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch

Plotfile Info:

 Coordinate Format : 2.4
 Coordinate Units  : Inch
 Data Mode         : Absolute
 Zero Suppression  : None
 End Of Block      : *

Apertures used:

 Code     Shape     Size                  used

 D10      draw      0.0000inch              11
 D11      rectangle 0.0749inch x 0.0355inch    28
 D12      rectangle 0.1040inch x 0.1840inch     3
 D13      rectangle 0.1840inch x 0.1040inch     6
 D14      rectangle 0.0906inch x 0.1024inch     4
 D15      rectangle 0.0827inch x 0.0237inch     5
 D16      round     0.0394inch               2
 D17      square    0.0355inch              52
 D18      square    0.0434inch               8
 D19      rectangle 0.0453inch x 0.0434inch     3
 D20      rectangle 0.0906inch x 0.0453inch     6
 D21      rectangle 0.0985inch x 0.1197inch     3
 D22      round     0.0434inch               2
 D23      octagon   0.0640inch              12
 D24      rectangle 0.0257inch x 0.0886inch    10
 D25      rectangle 0.1457inch x 0.0906inch     2
 D26      draw      0.0634inch               2
 D27      rectangle 0.0390inch x 0.0350inch     6
 D28      rectangle 0.0808inch x 0.0631inch     4
 D29      round     0.0984inch               3

