Generated by EAGLE CAM Processor 6.2.0

Photoplotter Info File: /home/eagle/eagle/e1_tap/gerber/e1_tap.gpi

 Date              : 21 Jul 2012 18:01:50
 Plotfile          : /home/eagle/eagle/e1_tap/gerber/e1_tap.gts
 Apertures         : generated: 
 Device            : Gerber RS-274-X photoplotter, coordinate format 2.4 inch

Parameter settings:

 Emulate Apertures : no
 Tolerance Draw  + :  0.00 %
 Tolerance Draw  - :  0.00 %
 Tolerance Flash + :  0.00 %
 Tolerance Flash - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch

Plotfile Info:

 Coordinate Format : 2.4
 Coordinate Units  : Inch
 Data Mode         : Absolute
 Zero Suppression  : None
 End Of Block      : *

Apertures used:

 Code     Shape     Size                  used

 D10      draw      0.0000inch               8
 D11      round     0.0630inch              32
 D12      round     0.1360inch               4
 D13      octagon   0.0595inch              22
 D14      square    0.0595inch               2
 D15      rectangle 0.0474inch x 0.0513inch     4
 D16      rectangle 0.0513inch x 0.0474inch     4
 D17      round     0.0480inch               2

