<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="57.13" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.13" y1="0" x2="57.13" y2="69.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.13" y1="69.52" x2="0" y2="69.52" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="69.52" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>FRAME</text>
<text>CLK</text>
<text>VCC</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>GND\</text>
<text>DBG</text>
<text>RTS</text>
<text>GND</text>
<text>CTS</text>
<text>pcio-pcm-cardem
(c) 2023 sysmocom</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rc-sysmocom">
<packages>
<package name="_0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="level-shifter">
<packages>
<package name="14WQFN">
<description>TI BQA0014A 14-WQFN
from TXU0304 data sheet</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RpiPico">
<packages>
<package name="PICO-PKG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="laforge">
<description>&lt;b&gt;PCB Matrix Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="FPC_REBEL_SFW6R-1ST">
<description>FCI FPC connector SFW6R-1STE1LF

according to Drawing JSA 96336 / revision D, Nov 1, 2009

used in Rebelsim FPC</description>
</package>
<package name="JACK2.5_SJ-2523">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SIM-Amphenol">
<packages>
<package name="SOFNG_SIM-004X">
<description>SOFNG SIM-004X 2FF (mini-SIM) holder</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="FPF2x0x">
<packages>
<package name="SOT23-5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="DNP"/>
<element name="R2" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="level-shifter" package="14WQFN" value="TXU0304BQA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="RpiPico" package="PICO-PKG" value="RASPBERRY_PICOSMD-TH"/>
<element name="X1" library="laforge" package="FPC_REBEL_SFW6R-1ST" value="FCI_FPC_REBEL_SFW6R-1">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="609-1889-1-ND"/>
</element>
<element name="SIM1" library="SIM-Amphenol" package="SOFNG_SIM-004X" value="SIM-6-NOSW-SHLD-SIM-004X">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="FPF2x0x" package="SOT23-5" value="MIC2091-1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n"/>
<element name="C4" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="laforge" package="JACK2.5_SJ-2523" value="JACK2.5_SJ-2523">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="CP-2523SJCT-ND"/>
</element>
<element name="R3" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="laforge" package="JACK2.5_SJ-2523" value="JACK2.5_SJ-2523">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="CP-2523SJCT-ND"/>
</element>
<element name="R5" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100"/>
<element name="R6" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="220"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VSYS">
<contactref element="U2" pad="39"/>
<contactref element="U2" pad="P$39"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="U2" pad="40"/>
<contactref element="U2" pad="P$40"/>
</signal>
<signal name="SWGND">
<contactref element="U2" pad="42"/>
<contactref element="U2" pad="P$42"/>
</signal>
<signal name="VPP">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="SIM1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PCM_VCC">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="U2" pad="28"/>
<contactref element="U2" pad="33"/>
<contactref element="U2" pad="38"/>
<contactref element="U2" pad="P$3"/>
<contactref element="U2" pad="P$8"/>
<contactref element="U2" pad="P$13"/>
<contactref element="U2" pad="P$18"/>
<contactref element="U2" pad="P$23"/>
<contactref element="U2" pad="P$28"/>
<contactref element="U2" pad="P$33"/>
<contactref element="U2" pad="P$38"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="SIM1" pad="5"/>
<contactref element="SIM1" pad="SHLD3"/>
<contactref element="SIM1" pad="SHLD4"/>
<contactref element="SIM1" pad="SHLD1"/>
<contactref element="SIM1" pad="SHLD2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="PAD"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="PCM_CLK_RP2">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="P$29"/>
<contactref element="U2" pad="29"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="PCM_FRAME_RP2">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="P$15"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PCM_MOSI_RP2">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="PCM_MISO_RP2">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="P$17"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="36"/>
<contactref element="U2" pad="P$36"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIM_IO_RP2">
<contactref element="U2" pad="27"/>
<contactref element="U2" pad="P$27"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="SIM1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SIM_CLK_RP2">
<contactref element="U2" pad="26"/>
<contactref element="U2" pad="P$26"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="SIM1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SIM_RST_RP2">
<contactref element="U2" pad="25"/>
<contactref element="U2" pad="P$25"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="SIM1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIM_VCC_RP2">
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="P$24"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="SIM1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PCM_CLK">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PCM_FRAME">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PCM_MOSI">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PCM_MISO">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U2" pad="31"/>
<contactref element="U2" pad="P$31"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ENABLE_SIM_VCC">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="34"/>
<contactref element="U2" pad="P$34"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DEBUG_TXD">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="P$1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DEBUG_RXD">
<contactref element="U2" pad="P$2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UART1_TXD">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="P$6"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="UART1_RXD">
<contactref element="U2" pad="P$7"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="UART1_CTS">
<contactref element="U2" pad="P$9"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="UART1_RTS">
<contactref element="U2" pad="P$10"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
