<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="264.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="264.5" y1="0" x2="264.5" y2="70" width="0" layer="20"/>
<wire x1="264.5" y1="70" x2="0" y2="70" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="70" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>ISDN/POTS breakout board for Nokia EKSOS N20 (c) 2023 by Harald Welte / CC-BY-SA</text>
<text>ISDN/POTS breakout board for Nokia EKSOS N20 (c) 2023 by Harald Welte / CC-BY-SA</text>
<text>&gt;REVISION</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-harting-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  &amp; 3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML64">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="stewart-rj45">
<packages>
<package name="DS1130">
<description>Connfly Electronic Co. Ltd. DS1130 Series PCB Jack  8 Port</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mechanical">
<packages>
<package name="GB6X6X12_VIA">
<description>Gewindeblock 6c6x12/M3</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="oshw">
<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Open Source Hardware PCB Logos&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;A simple polygon based version of the OSHWA logos for use on Eagle PCB's
&lt;p&gt;For use please refer to the OSHWA definition at &lt;a href="http://www.oshwa.org/definition/"&gt;http://www.oshwa.org/definition/&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;Based on the NBitWonder version (&lt;a href="http://nbitwonder.com"&gt;http://nbitwonder.com&lt;/a&gt;)
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Andrew Cooper&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;28Nov2016&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.darkerview.com"&gt;www.DarkerView.com&lt;/a&gt;</description>
<packages>
<package name="OSHW_8MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="REVISION" value="v2"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-harting-ml" package="ML64" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X1" library="stewart-rj45" package="DS1130" value="RJ45-8X-DS1130"/>
<element name="X2" library="stewart-rj45" package="DS1130" value="RJ45-8X-DS1130"/>
<element name="SV2" library="con-harting-ml" package="ML64" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="GB3" library="mechanical" package="GB6X6X12_VIA" value="GEWINDEBLOCK-6X6X12M3"/>
<element name="GB4" library="mechanical" package="GB6X6X12_VIA" value="GEWINDEBLOCK-6X6X12M3"/>
<element name="U$1" library="oshw" package="OSHW_8MM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="1C">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="H5"/>
</signal>
<signal name="1A">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="H4"/>
</signal>
<signal name="3C">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="G5"/>
</signal>
<signal name="5C">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="X2" pad="F5"/>
</signal>
<signal name="7C">
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="X2" pad="E5"/>
</signal>
<signal name="9C">
<contactref element="SV1" pad="17"/>
<contactref element="X2" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="11C">
<contactref element="SV1" pad="21"/>
<contactref element="X2" pad="C5"/>
</signal>
<signal name="13C">
<contactref element="SV1" pad="25"/>
<contactref element="X2" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="15C">
<contactref element="SV1" pad="29"/>
<contactref element="X2" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="17C">
<contactref element="SV1" pad="33"/>
<contactref element="X1" pad="H5"/>
</signal>
<signal name="19C">
<contactref element="SV1" pad="37"/>
<contactref element="X1" pad="G5"/>
</signal>
<signal name="21C">
<contactref element="SV1" pad="41"/>
<contactref element="X1" pad="F5"/>
</signal>
<signal name="23C">
<contactref element="SV1" pad="45"/>
<contactref element="X1" pad="E5"/>
</signal>
<signal name="25C">
<contactref element="SV1" pad="49"/>
<contactref element="X1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="27C">
<contactref element="SV1" pad="53"/>
<contactref element="X1" pad="C5"/>
</signal>
<signal name="29C">
<contactref element="SV1" pad="57"/>
<contactref element="X1" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="31C">
<contactref element="SV1" pad="61"/>
<contactref element="X1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="31A">
<contactref element="SV1" pad="62"/>
<contactref element="X1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="29A">
<contactref element="SV1" pad="58"/>
<contactref element="X1" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="27A">
<contactref element="SV1" pad="54"/>
<contactref element="X1" pad="C4"/>
</signal>
<signal name="25A">
<contactref element="SV1" pad="50"/>
<contactref element="X1" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="23A">
<contactref element="SV1" pad="46"/>
<contactref element="X1" pad="E4"/>
</signal>
<signal name="21A">
<contactref element="SV1" pad="42"/>
<contactref element="X1" pad="F4"/>
</signal>
<signal name="19A">
<contactref element="SV1" pad="38"/>
<contactref element="X1" pad="G4"/>
</signal>
<signal name="17A">
<contactref element="SV1" pad="34"/>
<contactref element="X1" pad="H4"/>
</signal>
<signal name="15A">
<contactref element="SV1" pad="30"/>
<contactref element="X2" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="13A">
<contactref element="SV1" pad="26"/>
<contactref element="X2" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="11A">
<contactref element="SV1" pad="22"/>
<contactref element="X2" pad="C4"/>
</signal>
<signal name="9A">
<contactref element="SV1" pad="18"/>
<contactref element="X2" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="7A">
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="X2" pad="E4"/>
</signal>
<signal name="5A">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="X2" pad="F4"/>
</signal>
<signal name="3A">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="G4"/>
</signal>
<signal name="SHLD">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="20"/>
<contactref element="SV1" pad="24"/>
<contactref element="SV1" pad="28"/>
<contactref element="SV1" pad="32"/>
<contactref element="SV1" pad="36"/>
<contactref element="SV1" pad="40"/>
<contactref element="SV1" pad="44"/>
<contactref element="SV1" pad="48"/>
<contactref element="SV1" pad="52"/>
<contactref element="SV1" pad="56"/>
<contactref element="SV1" pad="60"/>
<contactref element="SV1" pad="64"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="63"/>
<contactref element="SV1" pad="59"/>
<contactref element="SV1" pad="55"/>
<contactref element="SV1" pad="51"/>
<contactref element="SV1" pad="47"/>
<contactref element="SV1" pad="43"/>
<contactref element="SV1" pad="39"/>
<contactref element="SV1" pad="35"/>
<contactref element="SV1" pad="31"/>
<contactref element="SV1" pad="27"/>
<contactref element="SV1" pad="23"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="19"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="SHLD1"/>
<contactref element="X2" pad="SHLD2"/>
<contactref element="X1" pad="SHLD1"/>
<contactref element="X1" pad="SHLD2"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="19"/>
<contactref element="SV2" pad="23"/>
<contactref element="SV2" pad="27"/>
<contactref element="SV2" pad="31"/>
<contactref element="SV2" pad="35"/>
<contactref element="SV2" pad="39"/>
<contactref element="SV2" pad="43"/>
<contactref element="SV2" pad="47"/>
<contactref element="SV2" pad="51"/>
<contactref element="SV2" pad="55"/>
<contactref element="SV2" pad="59"/>
<contactref element="SV2" pad="63"/>
<contactref element="GB3" pad="P1"/>
<contactref element="GB4" pad="P1"/>
<contactref element="X1" pad="SHLD3"/>
<contactref element="X1" pad="SHLD4"/>
<contactref element="X1" pad="SHLD5"/>
<contactref element="X2" pad="SHLD3"/>
<contactref element="X2" pad="SHLD4"/>
<contactref element="X2" pad="SHLD5"/>
</signal>
<signal name="B1C">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="H6"/>
</signal>
<signal name="B3C">
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="G6"/>
</signal>
<signal name="B5C">
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="X2" pad="F6"/>
</signal>
<signal name="B7C">
<contactref element="SV2" pad="13"/>
<contactref element="X2" pad="E6"/>
</signal>
<signal name="B9C">
<contactref element="SV2" pad="17"/>
<contactref element="X2" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="B11C">
<contactref element="SV2" pad="21"/>
<contactref element="X2" pad="C6"/>
</signal>
<signal name="B13C">
<contactref element="SV2" pad="25"/>
<contactref element="X2" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="B15C">
<contactref element="SV2" pad="29"/>
<contactref element="X2" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="B17C">
<contactref element="SV2" pad="33"/>
<contactref element="X1" pad="H6"/>
</signal>
<signal name="B19C">
<contactref element="SV2" pad="37"/>
<contactref element="X1" pad="G6"/>
</signal>
<signal name="B21C">
<contactref element="SV2" pad="41"/>
<contactref element="X1" pad="F6"/>
</signal>
<signal name="B23C">
<contactref element="SV2" pad="45"/>
<contactref element="X1" pad="E6"/>
</signal>
<signal name="B25C">
<contactref element="SV2" pad="49"/>
<contactref element="X1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="B27C">
<contactref element="SV2" pad="53"/>
<contactref element="X1" pad="C6"/>
</signal>
<signal name="B29C">
<contactref element="SV2" pad="57"/>
<contactref element="X1" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="B31C">
<contactref element="SV2" pad="61"/>
<contactref element="X1" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="B31A">
<contactref element="SV2" pad="62"/>
<contactref element="X1" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="B29A">
<contactref element="SV2" pad="58"/>
<contactref element="X1" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="B27A">
<contactref element="SV2" pad="54"/>
<contactref element="X1" pad="C3"/>
</signal>
<signal name="B25A">
<contactref element="SV2" pad="50"/>
<contactref element="X1" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="B23A">
<contactref element="SV2" pad="46"/>
<contactref element="X1" pad="E3"/>
</signal>
<signal name="B21A">
<contactref element="SV2" pad="42"/>
<contactref element="X1" pad="F3"/>
</signal>
<signal name="B19A">
<contactref element="SV2" pad="38"/>
<contactref element="X1" pad="G3"/>
</signal>
<signal name="B17A">
<contactref element="SV2" pad="34"/>
<contactref element="X1" pad="H3"/>
</signal>
<signal name="B15A">
<contactref element="SV2" pad="30"/>
<contactref element="X2" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="B13A">
<contactref element="SV2" pad="26"/>
<contactref element="X2" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="B11A">
<contactref element="SV2" pad="22"/>
<contactref element="X2" pad="C3"/>
</signal>
<signal name="B9A">
<contactref element="SV2" pad="18"/>
<contactref element="X2" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="B7A">
<contactref element="SV2" pad="14"/>
<contactref element="X2" pad="E3"/>
</signal>
<signal name="B5A">
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="X2" pad="F3"/>
</signal>
<signal name="B3A">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="G3"/>
</signal>
<signal name="B1A">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="H3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
