<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="65" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="0" x2="65" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="40" x2="0" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>NCN8025 breakout v1
(C) 2021 Harald Welte
CC-BY-SA</text>
<text>NCN8025 breakout v1
(C) 2021 Harald Welte
CC-BY-SA</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>1</text>
<text>GND</text>
<text>IO</text>
<text>CLK</text>
<text>RST</text>
<text>VDD</text>
<text>PRS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rc-sysmocom">
<packages>
<package name="_0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="laforge">
<description>&lt;b&gt;PCB Matrix Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="NCN8025">
<packages>
<package name="QFN16_3X3">
<description>QFN-16 version by sysmocom</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SIM-Amphenol">
<packages>
<package name="SIM-AMPHENOL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="NCN8025" package="QFN16_3X3" value="NCN8025"/>
<element name="JP1" library="laforge" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X06" value=""/>
<element name="JP3" library="laforge" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIM1" library="SIM-Amphenol" package="SIM-AMPHENOL" value="AMPHENOL_1010027182"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VPP">
<contactref element="SIM1" pad="C6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="EXPPAD"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="SIM1" pad="C5"/>
<contactref element="SIM1" pad="@2"/>
<contactref element="SIM1" pad="@3"/>
<contactref element="SIM1" pad="SW1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USIM_IO">
<contactref element="SIM1" pad="C7"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USIM_VDD">
<contactref element="SIM1" pad="C1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!USIM_RST">
<contactref element="SIM1" pad="C2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USIM_CLK">
<contactref element="SIM1" pad="C3"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!USIM_PRESENT">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="SIM1" pad="SW2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!INT">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RSTIN">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!CMDVCC">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IOUC">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CLKIN">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CLKDIV1">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CLKDIV2">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VSEL0">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VSEL1">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
