
make asterisk call implementation

display message during nothing/play

Port -> Proc
Call -> Link

maybe:
delay - per param setzen, lokal als mISDNsignal und remote mittels setup



old stuff....

NOTE: check CENTREX

durchstellen mit disconnect
durchstellen mit keypad
ruf bei CFP gibt besetzt, wenn teilnehmer intern besetzt ist.
short ring
sleep relaxed
auto pick
alarm clock (timer)
sonderwahlton
facility: diversion, 3pty, ...


VLAN-Kamera



chan.cpp

struct Channel *chan_first;

chan->bchannel_receive

struct ChanAsterisk *chanasterisk;





