FR AMR DTX FRAMES:
 ==> AFS_SID_FIRST, n_errors=0, n_bits_total=212
 ==> AFS_SID_UPDATE (marker), n_errors=0, n_bits_total=212
 ==> AFS_ONSET, n_errors=0, n_bits_total=228
HR AMR DTX FRAMES:
 ==> AHS_SID_UPDATE (marker), n_errors=0, n_bits_total=212
 ==> AHS_SID_FIRST_P1, n_errors=0, n_bits_total=212
 ==> AHS_SID_FIRST_P2, n_errors=0, n_bits_total=114
 ==> AHS_ONSET, n_errors=0, n_bits_total=114
 ==> AHS_SID_FIRST_INH, n_errors=0, n_bits_total=212
 ==> AHS_SID_UPDATE_INH, n_errors=0, n_bits_total=212
