===== BSSGP test START
----- test_bssgp_suspend_resume START
BSSGP primitive, SAP 16777219, prim = 3, op = 0, msg = 0b 1f 84 f0 12 34 56 1b 86 0f f1 80 20 37 00 
BSSGP primitive, SAP 16777219, prim = 4, op = 0, msg = 0e 1f 84 f0 12 34 56 1b 86 0f f1 80 20 37 00 1d 81 01 
----- test_bssgp_suspend_resume END
----- test_bssgp_status START
BSSGP primitive, SAP 16777221, prim = 11, op = 2, msg = 41 07 81 27 
BSSGP primitive, SAP 16777221, prim = 11, op = 2, msg = 41 07 81 05 04 82 04 d2 
----- test_bssgp_status END
----- test_bssgp_bad_reset START
----- test_bssgp_bad_reset END
----- test_bssgp_flow_control_bvc START
Got message: 26 1e 81 2a 05 82 10 22 03 82 c0 40 01 82 08 11 1c 82 60 20 
Got message: 26 1e 81 2a 05 82 10 22 03 82 c0 40 01 82 08 11 1c 82 60 20 3c 81 78 06 82 11 44 
----- test_bssgp_flow_control_bvc END
----- test_bssgp_msgb_copy START
Old msgb: [L3]> 22 04 82 00 02 07 81 08 
New msgb: [L3]> 22 04 82 00 02 07 81 08 
----- test_bssgp_msgb_copy END
===== BSSGP test END

