===== BSSGP flow-control test START
size-max=100 oct, leak-rate=100 oct/s, queue-len=5 msgs, pdu_len=10 oct, pdu_cnt=20

0: FC IN Nr 1
0: FC OUT Nr 1
0: FC IN Nr 2
0: FC OUT Nr 2
0: FC IN Nr 3
0: FC OUT Nr 3
0: FC IN Nr 4
0: FC OUT Nr 4
0: FC IN Nr 5
0: FC OUT Nr 5
0: FC IN Nr 6
0: FC OUT Nr 6
0: FC IN Nr 7
0: FC OUT Nr 7
0: FC IN Nr 8
0: FC OUT Nr 8
0: FC IN Nr 9
0: FC OUT Nr 9
0: FC IN Nr 10
0: FC OUT Nr 10
0: FC IN Nr 11
0: FC IN Nr 12
0: FC IN Nr 13
0: FC IN Nr 14
0: FC IN Nr 15
0: FC IN Nr 16
0: FC IN Nr 17
0: FC IN Nr 18
0: FC IN Nr 19
0: FC IN Nr 20
10: FC OUT Nr 11
20: FC OUT Nr 12
30: FC OUT Nr 13
40: FC OUT Nr 14
50: FC OUT Nr 15
===== BSSGP flow-control test END

===== BSSGP flow-control test START
size-max=100 oct, leak-rate=100 oct/s, queue-len=100 msgs, pdu_len=10 oct, pdu_cnt=20

0: FC IN Nr 1
0: FC OUT Nr 1
0: FC IN Nr 2
0: FC OUT Nr 2
0: FC IN Nr 3
0: FC OUT Nr 3
0: FC IN Nr 4
0: FC OUT Nr 4
0: FC IN Nr 5
0: FC OUT Nr 5
0: FC IN Nr 6
0: FC OUT Nr 6
0: FC IN Nr 7
0: FC OUT Nr 7
0: FC IN Nr 8
0: FC OUT Nr 8
0: FC IN Nr 9
0: FC OUT Nr 9
0: FC IN Nr 10
0: FC OUT Nr 10
0: FC IN Nr 11
0: FC IN Nr 12
0: FC IN Nr 13
0: FC IN Nr 14
0: FC IN Nr 15
0: FC IN Nr 16
0: FC IN Nr 17
0: FC IN Nr 18
0: FC IN Nr 19
0: FC IN Nr 20
10: FC OUT Nr 11
20: FC OUT Nr 12
30: FC OUT Nr 13
40: FC OUT Nr 14
50: FC OUT Nr 15
60: FC OUT Nr 16
70: FC OUT Nr 17
80: FC OUT Nr 18
90: FC OUT Nr 19
100: FC OUT Nr 20
===== BSSGP flow-control test END

===== BSSGP flow-control test START
size-max=100 oct, leak-rate=100 oct/s, queue-len=5 msgs, pdu_len=1000 oct, pdu_cnt=20

0: FC IN Nr 1
0: FC IN Nr 2
0: FC IN Nr 3
0: FC IN Nr 4
0: FC IN Nr 5
0: FC IN Nr 6
0: FC IN Nr 7
0: FC IN Nr 8
0: FC IN Nr 9
0: FC IN Nr 10
0: FC IN Nr 11
0: FC IN Nr 12
0: FC IN Nr 13
0: FC IN Nr 14
0: FC IN Nr 15
0: FC IN Nr 16
0: FC IN Nr 17
0: FC IN Nr 18
0: FC IN Nr 19
0: FC IN Nr 20
===== BSSGP flow-control test END

===== BSSGP flow-control test START
size-max=100 oct, leak-rate=100 oct/s, queue-len=5 msgs, pdu_len=10 oct, pdu_cnt=20

0: FC IN Nr 1
0: FC OUT Nr 1
0: FC IN Nr 2
0: FC OUT Nr 2
0: FC IN Nr 3
0: FC OUT Nr 3
0: FC IN Nr 4
0: FC OUT Nr 4
0: FC IN Nr 5
0: FC OUT Nr 5
0: FC IN Nr 6
0: FC OUT Nr 6
0: FC IN Nr 7
0: FC OUT Nr 7
0: FC IN Nr 8
0: FC OUT Nr 8
0: FC IN Nr 9
0: FC OUT Nr 9
0: FC IN Nr 10
0: FC OUT Nr 10
0: FC IN Nr 11
0: FC IN Nr 12
0: FC IN Nr 13
0: FC IN Nr 14
0: FC IN Nr 15
0: FC IN Nr 16
0: FC IN Nr 17
0: FC IN Nr 18
0: FC IN Nr 19
0: FC IN Nr 20
10: FC OUT Nr 11
20: FC OUT Nr 12
30: FC OUT Nr 13
40: FC OUT Nr 14
50: FC OUT Nr 15
===== BSSGP flow-control test END

