<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="43.18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="0" x2="43.18" y2="58.42" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="58.42" x2="0" y2="58.42" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="58.42" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="we_passive">
<packages>
<package name="0603">
<description>Package &lt;b&gt;0603&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0603_A">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;/b&gt; Aligned for 12.5 mil grid</description>
</package>
<package name="PULSE_BH">
</package>
<package name="CFPV-45/46">
<description>CFPV-45 / CPFV-46
(Standard 7x5 mm ceramic oscillator package)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X06/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-tycoelectronics">
<description>&lt;b&gt;Tyco Electronics Connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://catalog.tycoelectronics.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RJ45-NO-SHIELD">
<description>&lt;b&gt;RJ45 Low Profile&lt;/b&gt; No Shield&lt;p&gt;
For all RJ45 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-cypressindustries">
<description>&lt;b&gt;Connectors from Cypress Industries&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.cypressindustries.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="32005-201">
<description>&lt;b&gt;MINI USB-B R/A SMT W/ REAR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-201.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="we_passive" package="0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="we_passive" package="0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="we_passive" package="0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB1" library="we_passive" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X06/90" value="PMOD1A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X06/90" value="PMOD1B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="we_passive" package="0603_A" value="120R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="we_passive" package="0603_A" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="we_passive" package="0603_A" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="we_passive" package="0603_A" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="we_passive" package="0603_A" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="we_passive" package="0603_A" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="we_passive" package="0603_A" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="we_passive" package="0603_A" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="we_passive" package="0603_A" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="we_passive" package="0603_A" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="we_passive" package="0603_A" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="we_passive" package="0603_A" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="we_passive" package="0603_A" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="we_passive" package="0603_A" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="we_passive" package="0603_A" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="we_passive" package="0603_A" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="we_passive" package="0603_A" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="we_passive" package="0603_A" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="we_passive" package="0603_A" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="we_passive" package="0603_A" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-2" value="NT/TE">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR1" library="we_passive" package="PULSE_BH" value="PULSE_T1094NL"/>
<element name="X1" library="con-tycoelectronics" package="RJ45-NO-SHIELD" value="RJ45-8X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8X"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6101"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-cypressindustries" package="32005-201" value="USB">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="we_passive" package="CFPV-45/46" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="we_passive" package="0603_A" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="we_passive" package="0603_A" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="we_passive" package="0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="we_passive" package="0603_A" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="we_passive" package="0603_A" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="we_passive" package="0603_A" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="we_passive" package="0603_A" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="we_passive" package="0603_A" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="we_passive" package="0603_A" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="we_passive" package="0603_A" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="we_passive" package="0603_A" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="we_passive" package="0603_A" value="50R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$7">
<contactref element="X3" pad="M4"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="M1"/>
<contactref element="X3" pad="M2"/>
<contactref element="X3" pad="M3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="FB1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="FB1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_DN_PIN">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_DP_PIN">
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_DP">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="USB_DN">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="USB_DET">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_CT_BIAS">
<contactref element="TR1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_RING">
<contactref element="TR1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_CT_BIAS_PDM">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_VREF_N">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_VREF_P">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_VREF_N_PDM">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="E1_LINE_P4">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="E1_LINE_P5">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E1_LINE_P1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="E1_LINE_P2">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E1_LINE_RX_TIP">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="TR1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="E1_LINE_RX_RING">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="TR1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="E1_LINE_TX_RING">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="TR1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="E1_LINE_TX_TIP">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="TR1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="TR1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="TR1" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E1_TX_TIP">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="E1_TX_RING">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_HI_P">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_HI_N">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_LO_P">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_LO_N">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_VREF_P_PDM">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="E1_RX_TIP">
<contactref element="TR1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK_30M72">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK_TUNE">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK_TUNE_PDM_HI">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="USB_VSENSE">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CLK_30M72_RAW">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK_TUNE_PDM_LO">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
