OsmoBSC> enable
OsmoBSC# configure terminal
OsmoBSC(config)# network
OsmoBSC(config-net)# bts 0
OsmoBSC(config-net-bts)# gprs mode gprs
OsmoBSC(config-net-bts)# exit

OsmoBSC(config-net)# show running-config
...
 bts 0
...
  gprs cell bvci 2
...
