<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="60" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60" y1="0" x2="60" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60" y1="25" x2="0" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>RJ45 jumper box by LaF0rge</text>
<text>&gt;REVISION</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="stewart-rj45">
<packages>
<package name="RC01133">
<description>Wen ZhouyRut Chuan Electronic C., Ltd.
RCH-56-31
RC01133</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="REVISION" value="v2"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="stewart-rj45" package="RC01133" value="RJ45-RC01133"/>
<element name="X2" library="stewart-rj45" package="RC01133" value="RJ45-RC01133"/>
</elements>
<signals>
<signal name="X1_1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="X2_1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="SHLD2"/>
<contactref element="X2" pad="SHLD2"/>
<contactref element="X2" pad="SHLD1"/>
<contactref element="X1" pad="SHLD1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
