<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="0" x2="50" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>osmo-clock-gen
(C) 2019 Harald Welte
Mfg: sysmocom GmbH
OSHW / CC-BY-SA</text>
<text>osmo-clock-gen
(C) 2019 by
Harald Welte
Mfg: sysmocom GmbH
OSHW / CC-BY-SA</text>
<text>&gt;REVISION</text>
<text>Version:</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rc-sysmocom">
<packages>
<package name="_0402">
<description>&lt;b&gt; 0402&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="_0805">
<description>&lt;b&gt;0805&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="_0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="laforge">
<description>&lt;b&gt;PCB Matrix Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="TSOP-6">
<description>TSOP-6 CAS E318G-02 ISSUE V (ON Semiconductor)</description>
</package>
<package name="JACK2.5_SJ-2523">
</package>
<package name="SMA-F-S-TH">
</package>
<package name="HRS_UFL">
<description>&lt;b&gt;Hirose U.FL SMT&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03_LOCK_NO_SILK">
</package>
<package name="2X05/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Wuerth_Elektronik_eiSos_V6_20140807">
<description>&lt;BR&gt;Würth Elektronik -- EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;&lt;Hr&gt;

Version 7.0, March 6-th 2014
&lt;hr&gt;
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; 
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-5000&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com"&gt;http://www.we-online.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:pm.hotline@we-online.de"&gt;pm.hotline@we-online.de&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither CadSoft nor WE-eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;

&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronik</description>
<packages>
<package name="WE-CNSW_0805">
<description>SMD Common Mode Noise Suppressor WE-CNSW</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jackens">
<packages>
<package name="QFN-20">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tag-connect">
<packages>
<package name="TC2030-IDC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="sn74lvc2g04">
<packages>
<package name="DBV0005A">
<description>DBV0005A SOT-23</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ldo">
<description>&lt;b&gt;PCB Matrix Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel-arm">
<description>&lt;b&gt;Atmel ARM Processors&lt;/b&gt; - v1.02 (05/13/09)&lt;p&gt;
&lt;p&gt;THIS LIBRARY IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED.&lt;br&gt;
USE AT YOUR OWN RISK!&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Copyright (C) 2008-2009, Bob Starr&lt;br&gt; http://www.bobstarr.net&lt;br&gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFN24_4X4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirose">
<description>&lt;b&gt;Hirose Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.hirose.co.jp&lt;p&gt;
Include : &lt;br&gt;
con-hirose-df12d(3.0)60dp0.5v80.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;
con-hirose.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="UX60A-MB-5ST">
<description>&lt;b&gt;MINI USB Connector HI-SPEED Certified&lt;/b&gt; Metal Shield SMT Type Without Positioning Post&lt;p&gt;
Source: http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24000019.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="EEPROM-24C0x">
<packages>
<package name="TSSOP8">
<description>&lt;b&gt;TSSOP8-4.4mm&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LED-PLCC2">
<packages>
<package name="PLCC2-MIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Mentor_lightpipe">
<packages>
<package name="1270.1001">
<description>MENTOR 1270.1001, PCB Mounted 2-Way Right Angle LED Light Pipe, Bi-Level Clear Round Lens</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connor-Winfield_VCTCXO">
<packages>
<package name="VCTCXO-CONNORWINFIELD">
<description>Connor-Winfield T-Series TCXO / VCTCXO
&lt;br&gt;
10 pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Wurth_Elektronik_Electromechanic_DC_Power_Jack_Connectors_rev15c">
<description>&lt;BR&gt;Wurth Elektronik - DC Power Jack Connectors&lt;br&gt;&lt;Hr&gt;
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; 
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-405&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com/eagle"&gt;http://www.we-online.com/eagle &lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:libraries@we-online.com"&gt;libraries@we-online.com&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither CadSoft nor WE-eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
&lt;hr&gt;
Eagle Version 6, Library Revision 2015c, 2015-06-02&lt;br&gt;
&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronik</description>
<packages>
<package name="694108106102">
<description>&lt;b&gt;694108106102&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

WR-DC_DC Power Jack_Right Angled_SMT Center Pin Ø2.5_Plug ID Ø2.55_Plug OD Ø5.5_with 4 Soldering Pad &amp; Peg</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="littlefuse">
<packages>
<package name="1206L">
<description>From Littelfuse POLY-FUSE 1206L data sheet</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes-sysmocom">
<packages>
<package name="SOD-323">
<description>&lt;b&gt;SOD-323&lt;/b&gt; (2.5x1.2mm)</description>
</package>
<package name="SMADIODE">
<description>&lt;b&gt;SMA Surface Mount Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="oshw">
<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Open Source Hardware PCB Logos&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;A simple polygon based version of the OSHWA logos for use on Eagle PCB's
&lt;p&gt;For use please refer to the OSHWA definition at &lt;a href="http://www.oshwa.org/definition/"&gt;http://www.oshwa.org/definition/&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;Based on the NBitWonder version (&lt;a href="http://nbitwonder.com"&gt;http://nbitwonder.com&lt;/a&gt;)
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Andrew Cooper&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;28Nov2016&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.darkerview.com"&gt;www.DarkerView.com&lt;/a&gt;</description>
<packages>
<package name="OSHW_8MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="REVISION" value="v1"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rc-sysmocom" package="_0805" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 4.7UF 16V X5R 0805"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL21A475KOFNNNE"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1065-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL21A475KOFNNNE/1276-1065-1-ND/3889151"/>
</element>
<element name="C10" library="rc-sysmocom" package="_0402" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 10000PF 25V X7R 0402"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL05B103KA5NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1057-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL05B103KA5NNNC/1276-1057-1-ND/3889143"/>
</element>
<element name="C11" library="rc-sysmocom" package="_0402" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 10000PF 25V X7R 0402"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL05B103KA5NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1057-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL05B103KA5NNNC/1276-1057-1-ND/3889143"/>
</element>
<element name="C12" library="rc-sysmocom" package="_0402" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 10000PF 25V X7R 0402"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL05B103KA5NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1057-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL05B103KA5NNNC/1276-1057-1-ND/3889143"/>
</element>
<element name="C13" library="rc-sysmocom" package="_0402" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 10000PF 25V X7R 0402"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL05B103KA5NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1057-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL05B103KA5NNNC/1276-1057-1-ND/3889143"/>
</element>
<element name="C14" library="rc-sysmocom" package="_0805" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 4.7UF 16V X5R 0805"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL21A475KOFNNNE"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1065-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL21A475KOFNNNE/1276-1065-1-ND/3889151"/>
</element>
<element name="C15" library="rc-sysmocom" package="_0805" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 4.7UF 16V X5R 0805"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL21A475KOFNNNE"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1065-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL21A475KOFNNNE/1276-1065-1-ND/3889151"/>
</element>
<element name="C2" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="C3" library="rc-sysmocom" package="_0402" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 10V X5R 0402"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL05A104MP5NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1443-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL05A104MP5NNNC/1276-1443-1-ND/3889529"/>
</element>
<element name="C4" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 1UF 10V X5R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10A105KP8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1182-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10A105KP8NNNC/1276-1182-1-ND/3889268"/>
</element>
<element name="C5" library="rc-sysmocom" package="_0402" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 10000PF 25V X7R 0402"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL05B103KA5NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1057-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL05B103KA5NNNC/1276-1057-1-ND/3889143"/>
</element>
<element name="C6" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="C7" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="C701" library="rc-sysmocom" package="_0402" value="10n">
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL05B103KA5NNNC"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1057-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 10000PF 25V X7R 0402"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL05B103KA5NNNC/1276-1057-1-ND/3889143"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rc-sysmocom" package="_0402" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 10000PF 25V X7R 0402"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL05B103KA5NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1057-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL05B103KA5NNNC/1276-1057-1-ND/3889143"/>
</element>
<element name="C9" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="CLK0" library="laforge" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN SMA JACK R/A 50 OHM PCB"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity AMP Connectors"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="619540-1"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="A120734-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="FALSE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/619540-1/A120734-ND/5021655"/>
</element>
<element name="CLK1" library="laforge" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN SMA JACK R/A 50 OHM PCB"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity AMP Connectors"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="619540-1"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="A120734-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="FALSE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/619540-1/A120734-ND/5021655"/>
</element>
<element name="CLK2" library="laforge" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN SMA JACK R/A 50 OHM PCB"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity AMP Connectors"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="619540-1"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="A120734-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="FALSE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/619540-1/A120734-ND/5021655"/>
</element>
<element name="CLK3" library="laforge" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN SMA JACK R/A 50 OHM PCB"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity AMP Connectors"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="619540-1"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="A120734-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="FALSE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/619540-1/A120734-ND/5021655"/>
</element>
<element name="CLK4" library="laforge" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN SMA JACK R/A 50 OHM PCB"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity AMP Connectors"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="619540-1"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="A120734-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="FALSE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/619540-1/A120734-ND/5021655"/>
</element>
<element name="CLK5" library="laforge" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN SMA JACK R/A 50 OHM PCB"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity AMP Connectors"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="619540-1"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="A120734-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="FALSE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/619540-1/A120734-ND/5021655"/>
</element>
<element name="CLK6" library="laforge" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN SMA JACK R/A 50 OHM PCB"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity AMP Connectors"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="619540-1"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="A120734-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="FALSE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/619540-1/A120734-ND/5021655"/>
</element>
<element name="CLK7" library="laforge" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN SMA JACK R/A 50 OHM PCB"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity AMP Connectors"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="619540-1"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="A120734-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="FALSE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/619540-1/A120734-ND/5021655"/>
</element>
<element name="D1" library="laforge" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SUPPRESSOR ESD 30VDC 0603 SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Eaton - Electronics Division"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="0603ESDA2-TR2"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="283-4156-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/eaton-electronics-division/0603ESDA2-TR2/283-4156-1-ND/3681415"/>
</element>
<element name="D2" library="laforge" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SUPPRESSOR ESD 30VDC 0603 SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Eaton - Electronics Division"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="0603ESDA2-TR2"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="283-4156-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/eaton-electronics-division/0603ESDA2-TR2/283-4156-1-ND/3681415"/>
</element>
<element name="D3" library="laforge" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SUPPRESSOR ESD 30VDC 0603 SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Eaton - Electronics Division"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="0603ESDA2-TR2"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="283-4156-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/eaton-electronics-division/0603ESDA2-TR2/283-4156-1-ND/3681415"/>
</element>
<element name="D4" library="laforge" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SUPPRESSOR ESD 30VDC 0603 SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Eaton - Electronics Division"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="0603ESDA2-TR2"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="283-4156-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/eaton-electronics-division/0603ESDA2-TR2/283-4156-1-ND/3681415"/>
</element>
<element name="D5" library="laforge" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SUPPRESSOR ESD 30VDC 0603 SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Eaton - Electronics Division"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="0603ESDA2-TR2"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="283-4156-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/eaton-electronics-division/0603ESDA2-TR2/283-4156-1-ND/3681415"/>
</element>
<element name="D6" library="laforge" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SUPPRESSOR ESD 30VDC 0603 SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Eaton - Electronics Division"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="0603ESDA2-TR2"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="283-4156-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/eaton-electronics-division/0603ESDA2-TR2/283-4156-1-ND/3681415"/>
</element>
<element name="D7" library="laforge" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SUPPRESSOR ESD 30VDC 0603 SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Eaton - Electronics Division"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="0603ESDA2-TR2"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="283-4156-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/eaton-electronics-division/0603ESDA2-TR2/283-4156-1-ND/3681415"/>
</element>
<element name="D8" library="laforge" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SUPPRESSOR ESD 30VDC 0603 SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Eaton - Electronics Division"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="0603ESDA2-TR2"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="283-4156-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/eaton-electronics-division/0603ESDA2-TR2/283-4156-1-ND/3681415"/>
</element>
<element name="D9" library="laforge" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SUPPRESSOR ESD 30VDC 0603 SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Eaton - Electronics Division"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="0603ESDA2-TR2"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="283-4156-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/eaton-electronics-division/0603ESDA2-TR2/283-4156-1-ND/3681415"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN HEADER VERT 2POS 2.54MM"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Sullins Connector Solutions"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="PREC002SAAN-RC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="S1012EC-02-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CONNECTOR\JUMPER"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/PREC002SAAN-RC/S1012EC-02-ND/2774852"/>
</element>
<element name="R1" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100k">
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RC0603JR-07100KL"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Yageo"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="311-100KGRCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES SMD 100K OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/yageo/RC0603JR-07100KL/311-100KGRCT-ND/729645"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 1K OHM 1%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603FT1K00"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603FT1K00CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603FT1K00/RMCF0603FT1K00CT-ND/1942996"/>
</element>
<element name="R3" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 1K OHM 1%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603FT1K00"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603FT1K00CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603FT1K00/RMCF0603FT1K00CT-ND/1942996"/>
</element>
<element name="R5" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 10K OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603JT10K0"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603JT10K0CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603JT10K0/RMCF0603JT10K0CT-ND/1943191"/>
</element>
<element name="R6" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 10K OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603JT10K0"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603JT10K0CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603JT10K0/RMCF0603JT10K0CT-ND/1943191"/>
</element>
<element name="R7" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="49.9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 49.9 OHM 1%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603FT49R9"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603FT49R9CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603FT49R9/RMCF0603FT49R9CT-ND/1942956"/>
</element>
<element name="R701" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100k">
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RC0603JR-07100KL"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Yageo"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="311-100KGRCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES SMD 100K OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/yageo/RC0603JR-07100KL/311-100KGRCT-ND/729645"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R703" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100k">
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RC0603JR-07100KL"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Yageo"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="311-100KGRCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES SMD 100K OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/yageo/RC0603JR-07100KL/311-100KGRCT-ND/729645"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="510k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES SMD 510K OHM 1%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Yageo"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RC0603FR-07510KL"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="311-510KHRCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/yageo/RC0603FR-07510KL/311-510KHRCT-ND/730233"/>
</element>
<element name="R9" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="510k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES SMD 510K OHM 1%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Yageo"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RC0603FR-07510KL"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="311-510KHRCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/yageo/RC0603FR-07510KL/311-510KHRCT-ND/730233"/>
</element>
<element name="TC1" library="tag-connect" package="TC2030-IDC" value="TC2030-IDC">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="NO DESCRIPTION"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="UNKNOWN MANUFACTURER"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="UNKNOWN MANUFACTURER PART NUMBER"/>
<attribute name="SOURCE" value="UNKNOWN SOURCE"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="UNKNOWN SOURCE PART NUMBER"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="UNKNOWN ROHS CERTIFICATE"/>
<attribute name="POPULATED" value="FALSE"/>
<attribute name="CLASS" value="UNKNOWN CLASS"/>
<attribute name="LINK" value="UNKNOWN LINK"/>
</element>
<element name="U1" library="sn74lvc2g04" package="DBV0005A" value="SN74LVC1G04DBV">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="IC INVERTER 1CH 1-INP SOT23-5"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="SN74LVC1G04DBVR"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="296-11599-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="IC"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/texas-instruments/SN74LVC1G04DBVR/296-11599-1-ND/385738"/>
</element>
<element name="U2" library="ldo" package="SOT23L" value="ADP151AUJZ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="IC REG LINEAR 3V 200MA TSOT5"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Analog Devices Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="ADP151AUJZ-3.0-R7"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="ADP151AUJZ-3.0-R7CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="IC"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/analog-devices-inc/ADP151AUJZ-3.0-R7/ADP151AUJZ-3.0-R7CT-ND/2334207"/>
</element>
<element name="U3" library="atmel-arm" package="QFN24_4X4" value="ATSAMD11-QFN24">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="IC MCU 32BIT 16KB FLASH 24QFN"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Microchip Technology"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="ATSAMD11D14A-MUT"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="ATSAMD11D14A-MUTCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="IC"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/microchip-technology/ATSAMD11D14A-MUT/ATSAMD11D14A-MUTCT-ND/5226480"/>
</element>
<element name="U4" library="jackens" package="QFN-20" value="SI5351C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="IC CLK GENERATOR 200MHZ 20QFN"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Silicon Labs"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="SI5351C-B-GMR"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="336-5160-6-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="IC"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/silicon-labs/SI5351C-B-GMR/336-5160-6-ND/9175854"/>
</element>
<element name="U5" library="laforge" package="TSOP-6" value="IP4234CZ6">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="568-5869-1-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="TVS DIODE 5.5V 6TSOP"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Nexperia USA Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="IP4234CZ6,125"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1727-4717-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="IC"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/nexperia-usa-inc/IP4234CZ6125/1727-4717-1-ND/2531156"/>
</element>
<element name="U6" library="laforge" package="TSOP-6" value="IP4234CZ6">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="568-5869-1-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="TVS DIODE 5.5V 6TSOP"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Nexperia USA Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="IP4234CZ6,125"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1727-4717-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="IC"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/nexperia-usa-inc/IP4234CZ6125/1727-4717-1-ND/2531156"/>
</element>
<element name="X1" library="con-hirose" package="UX60A-MB-5ST" value="MINI-USB-SHIELD-UX60A-MB-5ST">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN RCPT USB2.0 MINI B SMD R/A"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Hirose Electric Co Ltd"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="UX60A-MB-5ST"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="H2961CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/hirose-electric-co-ltd/UX60A-MB-5ST/H2961CT-ND/597540"/>
</element>
<element name="X2" library="laforge" package="JACK2.5_SJ-2523" value="JACK2.5_SJ-2523">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="CP-2523SJCT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN JACK STEREO 2.5MM SMD R/A"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="CUI Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="SJ-2523-SMT-TR"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="CP-2523SJCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/cui-inc/SJ-2523-SMT-TR/CP-2523SJCT-ND/669702"/>
</element>
<element name="IC1" library="EEPROM-24C0x" package="TSSOP8" value="24C00TS">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Microchip Technology"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="AT24C02C-XHM-TCT-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="IC EEPROM 2K I2C 1MHZ 8TSSOP"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="AT24C02C-XHM-T"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="UNKNOWN CLASS"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/microchip-technology/AT24C02C-XHM-T/AT24C02C-XHM-TCT-ND/3178369"/>
</element>
<element name="C16" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="CLK6U" library="laforge" package="HRS_UFL" value="">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN U.FL RCPT STR 50 OHM SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Hirose Electric Co Ltd"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="U.FL-R-SMT(10)"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/hirose-electric-co-ltd/U.FL-R-SMT-10/H9161CT-ND/2135256"/>
</element>
<element name="CLK5U" library="laforge" package="HRS_UFL" value="">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN U.FL RCPT STR 50 OHM SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Hirose Electric Co Ltd"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="U.FL-R-SMT(10)"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/hirose-electric-co-ltd/U.FL-R-SMT-10/H9161CT-ND/2135256"/>
</element>
<element name="CLK4U" library="laforge" package="HRS_UFL" value="">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN U.FL RCPT STR 50 OHM SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Hirose Electric Co Ltd"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="U.FL-R-SMT(10)"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/hirose-electric-co-ltd/U.FL-R-SMT-10/H9161CT-ND/2135256"/>
</element>
<element name="CLK7U" library="laforge" package="HRS_UFL" value="">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN U.FL RCPT STR 50 OHM SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Hirose Electric Co Ltd"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="U.FL-R-SMT(10)"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/hirose-electric-co-ltd/U.FL-R-SMT-10/H9161CT-ND/2135256"/>
</element>
<element name="L1" library="Wuerth_Elektronik_eiSos_V6_20140807" package="WE-CNSW_0805" value="744231091">
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="CLASS" value="INDUCTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CMC 370MA 2LN 90 OHM SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="744231091"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="732-3198-1-ND"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/wurth-electronics-inc/744231091/732-3198-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Wurth Electronics Inc."/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="LED-PLCC2" package="PLCC2-MIN" value="green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="OSRAM Opto Semiconductors Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="LG T67F-R1T1-24"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="475-3413-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="LED"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/osram-opto-semiconductors-inc/LG-T67F-R1T1-24/475-3413-1-ND/7908021"/>
</element>
<element name="LED2" library="LED-PLCC2" package="PLCC2-MIN" value="yellow">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="OSRAM Opto Semiconductors Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="LY T676-S1T1-26-Z"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="475-2665-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="LED"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/osram-opto-semiconductors-inc/LY-T676-S1T1-26-Z/475-2665-1-ND"/>
</element>
<element name="M1" library="Mentor_lightpipe" package="1270.1001" value="MENTOR_12701001">
<attribute name="DESCRIPTION" value="NO DESCRIPTION"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="UNKNOWN MANUFACTURER"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="UNKNOWN MANUFACTURER PART NUMBER"/>
<attribute name="SOURCE" value="UNKNOWN SOURCE"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="UNKNOWN SOURCE PART NUMBER"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="UNKNOWN ROHS CERTIFICATE"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="UNKNOWN CLASS"/>
<attribute name="LINK" value="UNKNOWN LINK"/>
</element>
<element name="R4" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="10k">
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 10K OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603JT10K0"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603JT10K0CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603JT10K0/RMCF0603JT10K0CT-ND/1943191"/>
</element>
<element name="XO1" library="Connor-Winfield_VCTCXO" package="VCTCXO-CONNORWINFIELD" value="VCTCXO-CONNORWINFIELD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="XTAL OSC VCTCXO 10.0000MHZ LVCMO"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Connor-Winfield"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="T604-010.0M"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="CW769CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/connor-winfield/T604-010.0M/CW769CT-ND/3757226"/>
</element>
<element name="C17" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="R10" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="1k">
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 1K OHM 1%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603FT1K00"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603FT1K00CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603FT1K00/RMCF0603FT1K00CT-ND/1942996"/>
</element>
<element name="R11" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="1k">
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 1K OHM 1%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603FT1K00"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603FT1K00CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603FT1K00/RMCF0603FT1K00CT-ND/1942996"/>
</element>
<element name="R12" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="33">
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 33 OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603JT33R0"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603JT33R0CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603JT33R0/RMCF0603JT33R0CT-ND/1943151"/>
</element>
<element name="C18" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="R13" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="330">
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 330 OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603JT330R"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603JT330RCT-ND"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603JT330R/RMCF0603JT330RCT-ND/1943164"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="330">
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 330 OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603JT330R"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603JT330RCT-ND"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603JT330R/RMCF0603JT330RCT-ND/1943164"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CLKIN" library="laforge" package="SMA-F-S-TH" value="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN SMA JACK R/A 50 OHM PCB"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="TE Connectivity AMP Connectors"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="619540-1"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="A120734-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="FALSE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/619540-1/A120734-ND/5021655"/>
</element>
<element name="CLK3U" library="laforge" package="HRS_UFL" value="">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN U.FL RCPT STR 50 OHM SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Hirose Electric Co Ltd"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="U.FL-R-SMT(10)"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/hirose-electric-co-ltd/U.FL-R-SMT-10/H9161CT-ND/2135256"/>
</element>
<element name="CLK2U" library="laforge" package="HRS_UFL" value="">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN U.FL RCPT STR 50 OHM SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Hirose Electric Co Ltd"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="U.FL-R-SMT(10)"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/hirose-electric-co-ltd/U.FL-R-SMT-10/H9161CT-ND/2135256"/>
</element>
<element name="CLK1U" library="laforge" package="HRS_UFL" value="">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN U.FL RCPT STR 50 OHM SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Hirose Electric Co Ltd"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="U.FL-R-SMT(10)"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/hirose-electric-co-ltd/U.FL-R-SMT-10/H9161CT-ND/2135256"/>
</element>
<element name="CLK0U" library="laforge" package="HRS_UFL" value="">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN U.FL RCPT STR 50 OHM SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Hirose Electric Co Ltd"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="U.FL-R-SMT(10)"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/hirose-electric-co-ltd/U.FL-R-SMT-10/H9161CT-ND/2135256"/>
</element>
<element name="CLKINU" library="laforge" package="HRS_UFL" value="">
<attribute name="OC_DIGIKEY" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN U.FL RCPT STR 50 OHM SMD"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Hirose Electric Co Ltd"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="U.FL-R-SMT(10)"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="H9161CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/hirose-electric-co-ltd/U.FL-R-SMT-10/H9161CT-ND/2135256"/>
</element>
<element name="X3" library="laforge" package="1X03_LOCK_NO_SILK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="NO DESCRIPTION"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="UNKNOWN MANUFACTURER"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="UNKNOWN MANUFACTURER PART NUMBER"/>
<attribute name="SOURCE" value="UNKNOWN SOURCE"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="UNKNOWN SOURCE PART NUMBER"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="UNKNOWN ROHS CERTIFICATE"/>
<attribute name="POPULATED" value="FALSE"/>
<attribute name="CLASS" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="LINK" value="UNKNOWN LINK"/>
</element>
<element name="K2" library="Wurth_Elektronik_Electromechanic_DC_Power_Jack_Connectors_rev15c" package="694108106102" value="694108106102">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN PWR JACK 2.5X5.5MM SOLDER"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="732-5933-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="LINK" value="http://www.digikey.de/product-detail/de/wurth-electronics-inc/694108106102/732-5933-1-ND/5047628"/>
<attribute name="CLASS" value="RELAY"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Wurth Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="694108106102"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="littlefuse" package="1206L" value="200mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="PTC RESET FUSE 30V 200MA 1206"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Bel Fuse Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="0ZCJ0020FF2E"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="507-1797-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="UNKNOWN CLASS"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/0ZCJ0020FF2E/507-1797-1-ND/4156228/?itemSeq=282618602"/>
</element>
<element name="D10" library="diodes-sysmocom" package="SMADIODE" value="5.6V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="DIODE ZENER 5.6V 3W DO214AC"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Micro Commercial Co"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="3SMAJ5919B-TP"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="3SMAJ5919B-TPMSCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/micro-commercial-co/3SMAJ5919B-TP/3SMAJ5919B-TPMSCT-ND/1793296"/>
</element>
<element name="L2" library="rc-sysmocom" package="_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="FERRITE BEAD 1 KOHM 0805 1LN"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Wurth Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="742792096"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="732-4648-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="INDUCTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/wurth-electronics-inc/742792096/732-4648-1-ND/4310377"/>
</element>
<element name="X4" library="laforge" package="2X05/90" value="UEXT/90">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="On Shore Technology Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="302-S101"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="ED1543-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/on-shore-technology-inc/302-S101/ED1543-ND/2178422"/>
</element>
<element name="JP2" library="laforge" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN HEADER VERT 2POS 2.54MM"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Sullins Connector Solutions"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="PREC002SAAN-RC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="S1012EC-02-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CONNECTOR\JUMPER"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/PREC002SAAN-RC/S1012EC-02-ND/2774852"/>
</element>
<element name="C19" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="C20" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="C21" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="C22" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="C23" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="C24" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="C25" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="C26" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="C27" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="R15" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="33">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES 33 OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Stackpole Electronics Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RMCF0603JT33R0"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="RMCF0603JT33R0CT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/stackpole-electronics-inc/RMCF0603JT33R0/RMCF0603JT33R0CT-ND/1943151"/>
</element>
<element name="C28" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="CAP CER 0.1UF 16V X7R 0603"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Samsung Electro-Mechanics"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CL10B104KO8NNNC"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="1276-1005-1-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="CAPACITOR"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/samsung-electro-mechanics/CL10B104KO8NNNC/1276-1005-1-ND/3889091"/>
</element>
<element name="D11" library="diodes-sysmocom" package="SOD-323" value="CUS08F30">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="DIODE SCHOTTKY 30V 800MA USC"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Toshiba Semiconductor and Storage"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CUS08F30,H3F"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="CUS08F30H3FCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/toshiba-semiconductor-and-storage/CUS08F30H3F/CUS08F30H3FCT-ND/5114376"/>
</element>
<element name="D12" library="diodes-sysmocom" package="SOD-323" value="CUS08F30">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="DIODE SCHOTTKY 30V 800MA USC"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Toshiba Semiconductor and Storage"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="CUS08F30,H3F"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="CUS08F30H3FCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="CLASS" value="DIODE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/toshiba-semiconductor-and-storage/CUS08F30H3F/CUS08F30H3FCT-ND/5114376"/>
</element>
<element name="R16" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="30k">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Yageo"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES SMD 30K OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RC0603JR-0730KL"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/yageo/RC0603JR-0730KL/311-30KGRCT-ND/729715"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="311-30KGRCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rc-sysmocom" package="_0603" value="47k">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Yageo"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="RES SMD 47K OHM 5%% 1/10W 0603"/>
<attribute name="CLASS" value="RESISTOR"/>
<attribute name="SOURCE" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="MANUFACTURERPARTNUMBER" value="RC0603JR-0747KL"/>
<attribute name="POPULATED" value="TRUE"/>
<attribute name="LINK" value="https://www.digikey.de/product-detail/de/yageo/RC0603JR-0747KL/311-47KGRCT-ND/729741"/>
<attribute name="SOURCEPARTNUMBER" value="311-47KGRCT-ND"/>
<attribute name="ROHSCERTIFICATE" value="Bleifrei / RoHS-konform"/>
</element>
<element name="U$1" library="oshw" package="OSHW_8MM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="21"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="CLK7" pad="G3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="1"/>
<contactref element="D9" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="23"/>
<contactref element="U3" pad="25"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="R703" pad="1"/>
<contactref element="C701" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="TC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="CLK4U" pad="GND@2"/>
<contactref element="CLK0" pad="G4"/>
<contactref element="CLK0" pad="G2"/>
<contactref element="CLK0" pad="G1"/>
<contactref element="CLK1" pad="G4"/>
<contactref element="CLK1" pad="G2"/>
<contactref element="CLK1" pad="G1"/>
<contactref element="CLK2" pad="G4"/>
<contactref element="CLK2" pad="G2"/>
<contactref element="CLK2" pad="G1"/>
<contactref element="CLK3" pad="G4"/>
<contactref element="CLK3" pad="G2"/>
<contactref element="CLK3" pad="G1"/>
<contactref element="CLK4" pad="G4"/>
<contactref element="CLK4" pad="G2"/>
<contactref element="CLK4" pad="G1"/>
<contactref element="CLK5" pad="G4"/>
<contactref element="CLK5" pad="G2"/>
<contactref element="CLK5" pad="G1"/>
<contactref element="CLK6" pad="G4"/>
<contactref element="CLK6" pad="G2"/>
<contactref element="CLK6" pad="G1"/>
<contactref element="CLK7" pad="G2"/>
<contactref element="CLK7" pad="G1"/>
<contactref element="CLK7" pad="G4"/>
<contactref element="CLK5" pad="G3"/>
<contactref element="CLK0" pad="G3"/>
<contactref element="CLK1" pad="G3"/>
<contactref element="CLK2" pad="G3"/>
<contactref element="CLK3" pad="G3"/>
<contactref element="CLK4" pad="G3"/>
<contactref element="CLK6" pad="G3"/>
<contactref element="XO1" pad="4"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="CLKIN" pad="G3"/>
<contactref element="CLKIN" pad="G4"/>
<contactref element="CLKIN" pad="G2"/>
<contactref element="CLKIN" pad="G1"/>
<contactref element="CLKINU" pad="GND@2"/>
<contactref element="CLKINU" pad="GND@1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="3"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="CLK0U" pad="GND@2"/>
<contactref element="CLK0U" pad="GND@1"/>
<contactref element="CLK1U" pad="GND@2"/>
<contactref element="CLK1U" pad="GND@1"/>
<contactref element="CLK2U" pad="GND@2"/>
<contactref element="CLK2U" pad="GND@1"/>
<contactref element="CLK3U" pad="GND@2"/>
<contactref element="CLK3U" pad="GND@1"/>
<contactref element="CLK4U" pad="GND@1"/>
<contactref element="CLK5U" pad="GND@2"/>
<contactref element="CLK5U" pad="GND@1"/>
<contactref element="CLK6U" pad="GND@2"/>
<contactref element="CLK6U" pad="GND@1"/>
<contactref element="CLK7U" pad="GND@2"/>
<contactref element="CLK7U" pad="GND@1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="20"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
<contactref element="U4" pad="18"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="XO1" pad="9"/>
<contactref element="XO1" pad="8"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I2C_SDA">
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="I2C_SCL">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XA">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK0_LINE">
<contactref element="U4" pad="13"/>
<contactref element="CLK0" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="CLK0U" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="CLK1_LINE">
<contactref element="U4" pad="12"/>
<contactref element="CLK1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="CLK1U" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="CLK2_LINE">
<contactref element="U4" pad="9"/>
<contactref element="CLK2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="CLK2U" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="CLK3_LINE">
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="CLK3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="CLK3U" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="CLK4_LINE">
<contactref element="U4" pad="19"/>
<contactref element="CLK4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="CLK4U" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="CLK5_LINE">
<contactref element="U4" pad="17"/>
<contactref element="CLK5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="2"/>
<contactref element="CLK5U" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="CLK6_LINE">
<contactref element="U4" pad="16"/>
<contactref element="CLK6" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="2"/>
<contactref element="CLK6U" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="CLK7_LINE">
<contactref element="U4" pad="15"/>
<contactref element="CLK7" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="2"/>
<contactref element="CLK7U" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="!INT">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CLKIN_AC">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="D9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CLKIN">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="CLKIN" pad="C"/>
<contactref element="CLKINU" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLKIN_CMOS">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_D_N">
<contactref element="U3" pad="21"/>
<contactref element="L1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USB_D_P">
<contactref element="U3" pad="22"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBUS_DET">
<contactref element="U3" pad="17"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="U3" pad="19"/>
<contactref element="TC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="U3" pad="20"/>
<contactref element="TC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="UART_TX">
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="TC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UART_RX">
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="TC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="U3" pad="18"/>
<contactref element="TC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USB0_D_P">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB0_D_N">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB1_D_N">
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="L1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USB1_D_P">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="R701" pad="1"/>
<contactref element="R703" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R701" pad="2"/>
<contactref element="C701" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="M1"/>
<contactref element="X1" pad="M4"/>
</signal>
<signal name="UART_RX0">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="UART_TX0">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!OEB">
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="U3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="XO1" pad="5"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="XO1" pad="10"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="K2" pad="1-1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="!LED_YELLOW">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="U3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U3" pad="24"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!SPI_SS">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SPI_MISO">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SPI_MOSI">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SPI_SCK">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="X4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VCXO_CV">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
