Test `CSD 9600/V.110/transparent' passed
Test `Speech, all codecs' passed
Simple TMSI encoding test....passed
Simple IMSI encoding test....passed: [10] 17 08 99 10 07 00 00 00 64 02 
Constructed RA:
077-121-666-5
MCC+MNC in BCD: 70 17 21 
077-121-666-5 (3-digit MNC)
RA test...passed
Constructed RA:
084-98-11-89
MCC+MNC in BCD: 80 f4 89 
084-98-11-89
RA test...passed
Constructed RA:
000-00-0-0
MCC+MNC in BCD: 00 f0 00 
000-00-0-0
RA test...passed
Constructed RA:
000-000-0-0 (3-digit MNC)
MCC+MNC in BCD: 00 00 00 
000-000-0-0 (3-digit MNC)
RA test...passed
Constructed RA:
999-999-65535-255
MCC+MNC in BCD: 99 99 99 
999-999-65535-255 (3-digit MNC)
RA test...passed
Constructed RA:
001-02-23-42
MCC+MNC in BCD: 00 f1 20 
001-02-23-42
RA test...passed
Constructed RA:
001-002-23-42 (3-digit MNC)
MCC+MNC in BCD: 00 21 00 
001-002-23-42 (3-digit MNC)
RA test...passed
Constructed RA:
012-34-56-78
MCC+MNC in BCD: 10 f2 43 
012-34-56-78
RA test...passed
Constructed RA:
012-034-23-42 (3-digit MNC)
MCC+MNC in BCD: 10 42 30 
012-034-23-42 (3-digit MNC)
RA test...passed
Constructed RA:
123-456-23-42
MCC+MNC in BCD: 21 63 54 
123-456-23-42 (3-digit MNC)
RA test...passed
Constructed RA:
123-456-23-42 (3-digit MNC)
MCC+MNC in BCD: 21 63 54 
123-456-23-42 (3-digit MNC)
RA test...passed
- gsm48_generate_lai() from 077-121-666-0
  Encoded 70 17 21 02 9a 
  gsm48_decode_lai() gives  077-121-666-0
  passed
- gsm48_generate_lai2() from 077-121-666
  Encoded 70 17 21 02 9a 
  gsm48_decode_lai2() gives  077-121-666 (3-digit MNC)
  passed
- gsm48_generate_lai() from 084-98-11-0
  Encoded 80 f4 89 00 0b 
  gsm48_decode_lai() gives  084-98-11-0
  passed
- gsm48_generate_lai2() from 084-98-11
  Encoded 80 f4 89 00 0b 
  gsm48_decode_lai2() gives  084-98-11
  passed
- gsm48_generate_lai() from 000-00-0-0
  Encoded 00 f0 00 00 00 
  gsm48_decode_lai() gives  000-00-0-0
  passed
- gsm48_generate_lai2() from 000-00-0
  Encoded 00 f0 00 00 00 
  gsm48_decode_lai2() gives  000-00-0
  passed
- gsm48_generate_lai() from 000-000-0-0 (3-digit MNC)
  Encoded 00 f0 00 00 00 
  gsm48_decode_lai() gives  000-00-0-0
  passed
- gsm48_generate_lai2() from 000-000-0 (3-digit MNC)
  Encoded 00 00 00 00 00 
  gsm48_decode_lai2() gives  000-000-0 (3-digit MNC)
  passed
- gsm48_generate_lai() from 999-999-65535-0
  Encoded 99 99 99 ff ff 
  gsm48_decode_lai() gives  999-999-65535-0
  passed
- gsm48_generate_lai2() from 999-999-65535
  Encoded 99 99 99 ff ff 
  gsm48_decode_lai2() gives  999-999-65535 (3-digit MNC)
  passed
- gsm48_generate_lai() from 001-02-23-0
  Encoded 00 f1 20 00 17 
  gsm48_decode_lai() gives  001-02-23-0
  passed
- gsm48_generate_lai2() from 001-02-23
  Encoded 00 f1 20 00 17 
  gsm48_decode_lai2() gives  001-02-23
  passed
- gsm48_generate_lai() from 001-002-23-0 (3-digit MNC)
  Encoded 00 f1 20 00 17 
  gsm48_decode_lai() gives  001-02-23-0
  passed
- gsm48_generate_lai2() from 001-002-23 (3-digit MNC)
  Encoded 00 21 00 00 17 
  gsm48_decode_lai2() gives  001-002-23 (3-digit MNC)
  passed
- gsm48_generate_lai() from 012-34-56-0
  Encoded 10 f2 43 00 38 
  gsm48_decode_lai() gives  012-34-56-0
  passed
- gsm48_generate_lai2() from 012-34-56
  Encoded 10 f2 43 00 38 
  gsm48_decode_lai2() gives  012-34-56
  passed
- gsm48_generate_lai() from 012-034-23-0 (3-digit MNC)
  Encoded 10 f2 43 00 17 
  gsm48_decode_lai() gives  012-34-23-0
  passed
- gsm48_generate_lai2() from 012-034-23 (3-digit MNC)
  Encoded 10 42 30 00 17 
  gsm48_decode_lai2() gives  012-034-23 (3-digit MNC)
  passed
- gsm48_generate_lai() from 123-456-23-0
  Encoded 21 63 54 00 17 
  gsm48_decode_lai() gives  123-456-23-0
  passed
- gsm48_generate_lai2() from 123-456-23
  Encoded 21 63 54 00 17 
  gsm48_decode_lai2() gives  123-456-23 (3-digit MNC)
  passed
- gsm48_generate_lai() from 123-456-23-0 (3-digit MNC)
  Encoded 21 63 54 00 17 
  gsm48_decode_lai() gives  123-456-23-0
  passed
- gsm48_generate_lai2() from 123-456-23 (3-digit MNC)
  Encoded 21 63 54 00 17 
  gsm48_decode_lai2() gives  123-456-23 (3-digit MNC)
  passed
